Návod na použitie: Tuya ZigBee Inteligentné Tlačidlo

1. \*\*Párovanie s bránou ZigBee:\*\*

 - Pred použitím prvýkrát skontrolujte, či je váš ovládač a ZigBee brána pripojená k rovnakej sieti a že sú správne napájané.

 - Vložte batérie do ovládača, ak nie sú už vložené.

 - Na bráne ZigBee spustite režim párovania (postup nájdete v príručke k bráne).

 - Na ovládači stlačte tlačidlo párovania a držte ho stlačené, kým sa LED indikátor na ovládači nerozsvieti alebo nezačne blikat.

 - Po úspešnom párovaní sa LED indikátor zastaví blikanie alebo zhasne.

2. \*\*Ovládanie zariadení:\*\*

 - Po úspešnom párovaní môžete začať ovládať svoje zariadenia.

 - Stlačte tlačidlo Zap/Vyp na ovládači, aby ste zapli alebo vypli príslušné zariadenie.

3. \*\*Programovanie scén:\*\*

 - Ak chcete vytvoriť komplexné automatizačné scénáre, môžete použiť váš ovládač na programovanie scén.

 - Postup pre programovanie scén závisí od softvéru alebo aplikácie, ktorú používate na ovládanie vašich zariadení.

4. \*\*Výmena batérií:\*\*

 - Ak sa výrazne zníži výkon ovládača, je potrebné vymeniť batérie.

 - Vyberte staré batérie a vložte nové batérie podľa značiek polarít v ovládači.

5. \*\*Inštalácia a umiestnenie:\*\*

 - Ovládač môže byť umiestnený na stenu pomocou dodaných držiakov alebo položený na stôl.

 - Uistite sa, že ovládač je umiestnený v dosahu pre spojenie s bránou ZigBee a vašimi ovládanými zariadeniami.